|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  آون هوشمند  | آون دیجیتال | آون ساده |  |
| 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت | ولتاژ |
| 70-200 | 100-200 | 100-250 | محدوده دمایی قابل کنترل |
| 200-50 | 220-50 | 300-50 | محدوده دمایی |
| اتوکالیبره | در یک دما را دارد | ندارد | قابلیت کالیبراسیون |
| ندارد | ندارد | ندارد | فن |
| دارد | ندارد | ندارد | عیب یاب مرکزی |
| ترموستات PID | ترموستات ON/OFF | ترموستات ON/OFF | سیستم کنترل دمایی |
| 3± | 5± | 10± | دقت دمایی |
| دارد | دارد | ندارد | دریچه تخلیه بخارات |
| 800 وات | 800 وات | 800 وات | توان |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | تعداد سینی |
| دیجیتال | دارد | ندارد | ترمومتر(نمایشگر دما) |
| دیجیتال | کنترل دستی | ایتالیایی با کنترل دستی | ترموستات |
| دیجیتال | تایمر کوکی 120 دقیقه | تایمر کوکی 120 دقیقه | تایمر |