**فشار بخار مایعات-Reid vapor pressure**

**ASTM D323**

**از این دستگاه جهت آزمایش بخار رد استفاده می­شود .**

**کلیات آزمایش به این شرح می­باشد:**

**نمونه اصلی را داخل سیلندر نمونه ریخته –سیلندر را آبندی می­کنیم و داخل حمام با دمای 37.8 درجه سانتیگراد قرار می­دهند . با توجه به دمای بالا رفته مقداری گاز از نمونه ایجاد میگردد که از طریق گیج سیلندر خوانده می­شود .**

* **نمایشگر با دقت ±0.1 درجه سانتی گراد**
* **کنترلر دما کمپانی Autonics کره**
* **دارای مخزن تمام استیل**
* **دارای سیلندر تمام استیل**
* **مجهز به سیستم سیرکولاسیون با تنظیم دور پمپ**
* **رنگ الکترواستاتیک**
* **از این دستگاه جهت آزمایش بخار رد استفاده می­شود .**