**بارگذاری صفحه ای-Plate Load Test**

**ASTM D1194-D1196-BS1377:9**

**این آزمایش برای تعیین ظرفیت باربری خاک بر روی فنداسیون، سابگرید، روسازی فرودگاه‌ها و بزرگراه‌ها به‌کار می‌رود**

**این دستگاه شامل :**

**جک بارگذاری هیدرولیک با ظرفیت 10،30،50،100 تن**

**همراه با گیج نیرو و پمپ دستی**

**200، 300، 450 mm صفحات بارگذاری به قطر**

**میله رابط نصب ساعت‌ها از جنس فولاد**

**سه عدد ساعت اندیکاتور 30\*0.01 میلیمتر
سه عدد پایه مگنت ساعت اندیکاتور**

**شلنگ هیدرولیک فشار قوی به طول 3 متر**

**یاتاقان کروی**