1. دو شاخه را به پریز ارت وصل نمائید .(از سالم بودن پریز برق مطمئن شوید و از سه راهی های دیواری روی پریز اکیدا استفاده نفرمائید.)
2. کلید Power را در وضعیت (1 on) قرار دهید .
3. DISPLAY دستگاه چهار خط افقی را نشان خواهد داد.
4. ولوم را یک بار به سمت داخل فشار دهید(OFFt) را نمایش خواهد داد که نشان­ی قطع بودن تایمر است در صورت نیاز به تایمر در همین مرحله با گرداندن ولوم زمان را تنظیم کنید.
5. با دوبار فشردن ولوم به سمت داخل (37C) یا (25C) یا (150C) یا هر تنظیم قبلی دیگری نمایش می یابد . در این مرحله با گرداندن ولوم دمای مورد نظر را می توانید تنظیم کنید .
6. ولوم را به سمت داخل فشرده و به مدت 3 ثانیه نگه دارید با صدای بوق کوتاه و نمایش کلمه Start دستگاه شروع به کار خواهد کرد .
7. برای متوقف کردن کار دستگاه ولوم را به سمت داخل فشرده و به مدت 3 ثانیه نگه دارید.با صدای بوق کوتاه و نمایش کلمه STOP کار دستگاه متوقف می شود . (برای شروع به کار مجدد پروسه به گزینه 6 در بالا مراجعه شود)
8. در صورتی که دستگاه در حال کار باشد با قطع برق و وصل مجدد آن دستگاه با نمایش کلمه P.Err به صورت خودکار مجدد شروع به کار خواهد کرد .
9. در صورت تنظیم تایمر برای زمانی مشخص بعد از رسیدن دمای دستگاه به دمای مورد نظر تایمر به صورت معکوس شروع به کسر زمان مورد نظر تا عدد (0 صفر) خواهد کرد و پس از آن با صدای بوق متواتر پایان کار دستگاه را به کاربر خبر داده و سپس دستگاه به صورت آماده به کار یعنی نمایش چهار خط افقی باز خواهد گشت .

توجه (الف): نمایش display به صورت چرخشی از تایمر به دما به صورت مداوم تغییر می کند دستگاه به همین صورت طراحی شده است

توجه (ب):در دستگاه آون فن دار بوش پشت فن داستگاه لطفا ماهی یکبار با روغن چرخ روغن کاری شود.